DOCUMENTATION

**CONTRÔLE CLAVIER du TurtleBot3**

Lancer la VM.

Allumer le TurtleBot3.

Connecter le Turtlebot3 à la VM.

(documentation déjà existante)

Vérifier que les fichiers nécessaires sont bien présents :

**fichier 1 :**

fichier python : ~/catkin\_ws/src/turtlebot3/turtlebot3\_teleop/nodes/teleop\_de\_heidi.py

**fichier 2 :**

fichier lancement : ~/catkin\_ws/src/turtlebot3/turtlebot3\_teleop/launch/teleop\_de\_heidi.launch

commande :

roslaunch launch/teleop\_de\_heidi.launch